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Установка предназначена для изолирования обмоточных проводов круглого сечения диаметром от 1,6 до 4,1 мм и прямоугольных проводов сечением от 1х3 мм до 3х90 мм стекловолокном с одновременной пропиткой лаком и сушкой.
Артикул: 03.04.06

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Станок для обмотки
	

	1.2. Количество центрошпульных обмотчиков, шт
	2

	1.3. Число оборотов обмотчиков, об/мин
	

	1.3.1. I обмотчик
	1300

	1.3.2. II обмотчик
	1384

	1.4. Число оборотов тянущего барабана, об/мин
	4,3…13,3

	1.5. Линейная скорость провода, м/мин
	3,8…11,7

	1.6. Количество ванночек для лака, шт
	3

	1.7. Привод хода станка
	Электромеханический

	2. Печь сушки
	

	2.1. Количество ходов печи, шт
	4

	2.2. Общая мощность печи, кВт
	24

	2.3. Привод печи
	Электромеханический

	3. Приемное устройство
	

	3.1. Привод приемного устройства
	Электромеханический

	3.2. Вес провода в бухте, кг max
	300

	4. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	5. Установленная мощность, кВт
	27.3

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	8900x800x1600/1500

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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