Станок для фрезерования колец из электрокартона 03.05.10
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Станок предназначен для фрезерования радиальных поверхностей колец изоляции трансформаторов III - IV габаритов.
Артикул: 03.05.10





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Размеры кольца, мм
	

	1.1. Мин. внутренний диаметр
	230

	1.2. Макс. наружный диаметр
	1500

	1.3. Макс. толщина
	60

	2. Размеры фрезы, мм
	

	2.1. Наружный диаметр
	63

	2.2. Посадочный диаметр
	27

	2.3.Длина
	80

	3. Напряжение питания, В
	380 (50Гц)

	4. Номинальная потребляемая мощность, кВт
	2,57

	5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1200 х 900 х 1950 / 400

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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