Станок для резки изоляции 03.05.11
[image: ]
Станок предназначен для резки изоляционных дистанционных прокладок при ремонте силовых трансформаторов.
Артикул:  03.05.11




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Максимальные размеры деталей, мм
	

	1.1. Толщина
	60

	1.2. Ширина
	200

	2. Напряжение питания (50Гц), В
	220

	3. Установленная мощность, кВт
	2.2

	4. Габаритные размеры, мм
	

	4.1. Длина
	970

	4.2. Ширина
	580

	4.3. Высота (транспортное/рабочее положение)
	1130/1300

	5. Масса
	85

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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