Станок для очистки от изоляции 03.05.43
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Станок предназначен для очистки от изоляции выводных концов секций обмоток электромашин, а также заготовок секций / стержней. Использование станка позволяет уйти от ручной зачистки изоляции и в разы увеличить производительность труда.
Артикул: 03.05.43


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Ширина/толщина проводника, мм
	3…20

	2. Длина очистки проводника, мм
	200 max

	3. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	5. Установочная мощность, кВт
	2,2

	6. Расход воздуха вытяжной вентиляции, м3/ч
	600

	4. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	600х500х430/50

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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