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Устройство натяжное предназначено для натяжения стеклоленты при наложении бандажа на якорь или фазный ротор электрической машины.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	
	04.01.06.100
	04.01.06.200

	1. Макс. усилие натяжения стеклоленты, кгс
	99
	200

	2. Макс. ширина стеклоленты, мм
	20
	40

	3. Напряжение питания, В
	220(50Гц)
	220(50Гц)

	4. Потребляемая мощность
	4,5- 40
	4,5- 40

	5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1300 х 700 х 1280 / 180
	1350 х 700 х 1280 / 190

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства



image1.jpg




