Пресс брикетировочный  04.02.04
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Пресс предназначен для прессования брикетов из медного лома, образующегося при ремонте электродвигателей. Пресс позволяет брикетировать отходы круглого и прямоугольного обмоточного провода. Процесс брикетирования полностью автоматизирован.
Артикул: 04.02.04
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Усилие прессования, кг
	12500

	2. Рекомендуемая масса загружаемого лома, кг
	30

	3. Размер брикета (ДхШхВ), мм
	300 х 300 х 200

	4. Размер загрузочной камеры (ДхШхВ), мм
	800 х 300 х 300

	5. Привод рабочих органов
	гидравлический

	6. Используемые масла, марка
	HLP32 Gradient

	7.Напряжение питания (50Гц), В
	380

	8. Номинальная потребляемая мощность, кВт
	2,2

	9. Габаритные размеры (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг
	2260х860х1220/950

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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