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Станок предназначен для накатки следа (релевки) на заготовках изоляционных материалов при изготовлении пазовых коробочек статоров электродвигателей  мощностью до 100 кВт.
Артикул: 04.02.16

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Ширина следа, мм
	5…30

	2. Ширина заготовки, мм
	115 мах

	3. Толщина заготовки, мм
	0,5 мах

	5. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	6. Потребляемая мощность, кВт
	0,37

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг
	640х620х1180/100

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	*  Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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