Станок для удаления обмоток 04.02.28
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Станок предназначен для удаления после обрезки и обжига всыпных обмоток из статоров электродвигателей мощностью до 100 кВт.

Артикул: 04.02.28


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Размеры статоров
	

	1.1. Высота оси, мм
	90…280

	1.2. Длина, макс, мм
	560

	2. Тяговое усилие каната, кгс
	600

	3. Скорость перемещения каната, м/мин
	4,65

	4. Напряжение питания, В
	380 (50Гц)

	5. Установленная мощность, кВт
	1,1

	6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	2420х700х1200/350

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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