[image: ]Станок универсальный 04.02.29
Станок предназначен для снятия подшипников с роторов и выдергивания после отжига всыпных обмоток из статоров электродвигателей с высотой центров до 315мм.

Артикул: 04.02.29
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
	1. Усилие выпрессовки, кгс
	13000

	2. Усилие выдергивания, кгс
	600

	3. Ход ползуна, мм
	400

	4. Привод рабочих органов, тип
	гидравлический

	5. Давление максимальное,кг/см3
	150

	6. Напряжение питания, В
	380 (50Гц)

	7. Потребляемая мощность, кВт
	2,2

	8. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	3100 х 720 х 1270 / 730

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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