Камера обдува с УПВ
[image: ]Камера предназначена для обдува пыли с электрических машин с последующей очисткой воздуха, используемого по замкнутому циклу. УПВ – установка поглощения выбросов.

Артикул: 04.02.30УПВ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Транспортный проем, мм
	

	1.1. Высота
	760

	1.2. Ширина
	750

	2. Грузоподъемность грузовой тележки, кг
	750

	3. Расход рециркулируемого воздуха, м3/час
	2500

	4. Площадь фильтрующей поверхности, м2
	19

	5. Количество фильтрующих элементов, шт
	1

	6. Степень очистки, %
	99

	7. Установленная мощность, кВт
	3

	8. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	9. Производительность цеховой пневмосистемы, м3/час.
	15

	10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	

	10.1. Камера обдува
	2250×1900×2000/550

	10.2. Фильтровентиляционный агрегат ЦФВ-3000
	1750×1250×2300 /200

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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