Нагреватель индукционный 04.02.31.02
Нагреватель индукционный предназначен для нагрева подшипников или близких к ним по размерам стальных втулок перед насадкой их на валы.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Установленная мощность, кВA
	2,0

	2. Напряжение сети, В
	220

	3. Температура нагрева макс., ℃
	120

	4. Размеры подшипников макс., мм
	140x300x100

	5. Габаритные размеры (ДхШхВ),мм
	550х240х500

	6. Масса, кг
	40

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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