Стенд для разборки и сборки электродвигателей 04.02.34
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Стенд предназначен для съема подшипниковых щитов и съема подшипников с вала ротора.
Артикул: 04.02.34
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Габариты разбираемых электродвигателей
	

	1.1. Высота центров, мм
	112…280

	1.2. Длины валов, мм
	452…1210

	2. Привод рабочих органов
	гидравлический

	3. Максимальное рабочее давление, кг/см3
	150

	4. Перемещение подвижных упоров стола, мм
	300

	5. Перемещение ходовой балки, мм
	200

	6. Перемещение центров подвижных бабок, мм
	320

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	3200х1250х1300

	8. Масса стенда, кг
	1210

	9. Габаритные размеры насосной станции (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	650 х 450 х 650 / 125

	10. Напряжение питания стенда (50Гц), В
	380

	11. Установленная мощность, кВт
	2.2

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства



image1.jpeg




