Установка пропиточная вакуумная 04.02.39.1600
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Установка предназначена для пропитки лаками МЛ-92; ГФ-95; КО-916 обмоток статоров и якорей электродвигателей.
Артикул:  04.02.39.1600



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Бак пропиточный
	

	1.1. Полный объем, м3
	4

	1.2. Диамметр внутренний, мм
	1600

	1.3. Высота, мм
	2340

	1.4. Рабочая высота, мм
	1600

	2. Бак резервный
	

	2.1. Объем бака, м3, макс
	4,7

	2.2. Рабочий объем лака, м3
	min 3,9;
max 4,6

	2.3. Габаритные размеры (ДхШхВ),мм
	2030 х 1640 х 1450

	3. Механизм открывания крышки пропиточного бака, тип
	гидравлический

	4. Механизм привода клещевого зажима крышки пропиточного бака, тип
	гидравлический

	5. Механизм привода шарового крана лакопровода, тип
	гидравлический

	6. Механизм привода шаровых кранов вакуумпровода,тип
	гидравлический

	7. Насос перекачки лака, шт
	1

	8. Агрегат вакуумный электронасосный, шт
	1

	9. Датчик давления-разрежения, шт
	1

	10. Распределительная станция, шт
	1

	10.1. Марка используемых масел
	HLP32 Gradient

	10.2. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1050 х 860 х 1200 / 380

	11. Пропиточный агрегат
	

	11.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	5500х2260х3100/3180

	12. Шкаф управления
	

	12.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	800х380х1870/150

	13. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	14. Установленная мощность, кВт
	9

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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