Установка пропиточная вакуумная 04.02.39.650
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Установка предназначена для пропитки электротехнических изделий пропиточными составами и компаундами с условной вязкостью 35 ÷80
Артикул:  04.02.39.650



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Общие характеристики
	

	1.1. Давление в пропиточном баке, атм
	4max

	1.2. Вакуум,(давление: манометрическое (кПа) /
вакуумметрическое (кПа) / остаточное (мм. рт. ст.))
	2.5/-97.5/20

	1.3. Температура в пропиточном баке при пропитке, 0С
	70±10

	1.4. Рабочая температура теплоносителя, 0С
	95±4

	1.5. Используемый теплоноситель
	Тосол

	1.6. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	1.7. Установленная мощность, кВт
	17.5

	2. Бак пропиточный
	

	2.1. Полный объем, м3
	0,5

	2.2. Рабочий объем , м3
	0,4

	2.3. Объём рубашки системы нагрева бака, л
	120

	2.4. Диаметр внутренний, мм
	650

	2.5. Высота пропиточного бака, мм
	1300

	2.6. Рабочая высота пропиточного бака, мм
	1000

	2.7. Механизм открывания крышки пропиточного бака, тип
	гидравлический

	2.8. Механизм привода хомутового затвора крышки
пропиточного бака, тип
	гидравлический

	2.9. Датчик уровня лака, шт
	3

	3. Бак резервный
	

	3.1. Объем бака, м3, макс
	0,9

	3.2. Рабочий объем лака, м3
	макс 0,8
мин 0,5

	3.3. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	1500 х 650 х 1000

	4. Насосная установка перекачки лака
	

	4.1. Насос перекачки лака
	

	4.1.1. Производительность, м3/час
	2,5

	4.2. Механизм привода шарового крана лакопровода, тип
	гидравлический

	5. Система очистки датчиков уровня
	

	5.1. Насос, тип
	ручной

	5.2. Ёмкость с моющим средством, л
	5,2

	6. Распределительная станция
	

	6.1. Вакуумная магистраль
	

	6.1.1. Агрегат вакуумный электронасосный, шт
	1

	6.1.2. Датчик давления-разрежения, шт
	1

	6.1.3. Механизм привода шаровых кранов вакуумпровода
– Шаровой кран с электроприводом, шт.
	2

	6.1.4. Клапан электромагнитный нормально
закрытый прямого действия с диафрагмой, шт
	1

	6.1.5. Клапан предохранительный пружинный , шт
	1

	6.1.6. Манометр показывающий, шт.
	1

	6.2. Насосная станция, шт
	1

	6.2.1. Марка используемых масел
	HLP32 Gradient

	6.3. Система нагрева пропиточного бака, тип
	жидкосная

	7. Габаритные размеры/ масса
	

	7.1. Пропиточный агрегат
	

	7.1.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	3670х1330х 2300/1320

	7.2. Распределительная станция
	

	7.2.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1150х850х1230/400

	7.3. Шкаф управления
	

	7.3.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	870 х 380 х 1850 / 160

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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