Установка пропиточная вакуумная 04.02.39.840
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Установка предназначена для пропитки лаками МЛ-92; ГФ-95; КО-916 обмоток статоров и якорей электродвигателей.
Артикул: 04.02.39.840


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Вакуум создаваемый в баке пропиточном, кПа(мм рт.ст.)
	-97,5(20)

	2. Бак пропиточный
	

	2.1. Полный объем, м3
	1,0

	2.2. Рабочий объем, м3
	0,86

	2.3. Диаметр внутренний, мм
	840

	2.4. Высота, мм
	2240

	2.5. Рабочая высота, мм
	1400

	2.6. Механизм открывания крышки пропиточного бака, тип
	гидравлический

	2.7. Механизм привода клещевого зажима крышки пропиточного бака, тип
	гидравлический

	3. Бак резервный
	

	3.1. Объем бака, м3, макс
	1,4

	3.2. Рабочий объем лака, м3
	макс 1,33
мин 0,44

	3.3. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	1600х955х1370

	4. Насосная установка перекачки лака
	

	4.1. Насос перекачки лака
	

	4.1.2. Производительность, м3/час
	4.0

	5. Механизм привода шарового крана лакопровода, тип
	гидравлический

	6. Система очистки датчиков уровня лака
	

	6.1. Насос, тип
	ручной

	6.2. Ёмкость  с моющим средством, л
	5.2

	7. Распределительная станция
	

	7.1. Вакуумная магистраль
	

	7.1.1. Агрегат вакуумный электронасосный , шт
	1

	7.1.2. Датчик давления-разрежения, шт
	1

	7.1.3. Механизм привода шаровых кранов вакуумпровода
– Шаровой кран с электроприводом, шт
	2

	7.2. Распределительная станция, шт
	1

	7.2.1. Марка используемых масел
	HLP32 Gradient

	8. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	9. Установленная мощность, кВт
	4,87

	10. Габаритные размеры/ масса
	

	10.1. Пропиточный агрегат
	

	10.1.1. Габаритные размеры, мм
	

	10.1.1.1. Длина
	3950

	10.1.1.2. Ширина
	1660

	10.1.1.3. Высота (крышка закрыта)
	2390

	10.1.4. Масса, кг
	1500

	10.2. Распределительная станция
	

	10.2.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	950 х 850 х 1050 / 300

	10.3. Шкаф управления
	

	10.3.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	860х370х1880/100

	11. Расход воздуха вытяжной вентиляции м3/ч
	2000

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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