Установка для демонтажа полумуфт и подшипников передвижная 04.02.47
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Установка предназначена для демонтажа полумуфт и подшипников с валов роторов электродвигателей.
Артикул: 04.02.47
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Усилие выпрессовки, тс
	300

	2. Ход гидроцилиндра выпрессовки, мм
	300

	3. Диапазон фиксируемых диаметров, мм
	200….700

	4. Высота центра выпрессовки, мм
	500….1000

	5. Максимальное давление выпрессовки, МПа
	70

	6. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	7. Установленная мощность, кВт
	15

	8. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	2350х1560х1960/2150

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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