Станок для намотки полюсных катушек на ребро 04.02.48
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Станок предназначен для намотки на ребро медной шины при изготовлении полюсных катушек электрических машин.
Артикул:  04.02.48



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Максимальное сечение наматываемой ленты, мм
	4 х 30

	2. Расстояние между осями оправки, мм
	270…506

	3. Внутренний радиус гибки, мм
	17 min

	4. Максимальный внутренний размер витков
	560

	5. Частота вращения планшайбы, об/мин
	1,4

	6. Привод планшайбы, тип
	электромеханический

	7. Напряжение питания станка (50Гц), В
	380

	8. Установленная мощность, кВт
	0.75

	9. Габаритные размеры станка (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1700х1350х1820/900

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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