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Установка предназначена для намотки секций грузоподъёмных электромагнитов из новой или старой (восстановленной) с прокладкой слоя изоляции медной ленты (электромагниты типа М62,М42,М22,ПМ25) .
Артикул: 04.03.05


ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Ширина медной ленты, мм
	20…30

	2. Толщина медной ленты, мм
	0,4…1,5

	3. Изолировочный материал
	бумага асбестовая электроизоляционная
ГОСТ23779-95, лента асбестовая
электроизоляционная ЛАЭ – ТТ(ТПл)
ТУ 34 92-002-31-885305-2003

	4. Размеры наматываемых секций
грузоподъёмных электромагнитов
	

	4.1. Круглые (max наружный Ø), мм
	1500

	4.2. Прямоугольные, мм
	

	4.2.1. Внутренний размер меньшей стороны
	200 min

	4.2.2. Наружный размер большей стороны
	1500 max

	4.3. Масса секции, кг
	250 max

	5. Планшайба:
	

	5.1. Тип
	вертикальная

	5.2. Диаметр, мм
	1300

	6. Привод планшайбы
	

	6.1. Тип привода
	электромеханический
с возможностью реверса

	6.2. Скорость намотки, об/мин
	6…25

	7. Узел очистки провода:
	

	7.1. Частота вращения щёток, об/мин
	3000

	7.2. Щётки
	

	7.2.1. Количество, шт
	4

	8. Напряжение питания станка (50Гц), В
	380

	9. Установочная мощность, кВт
	6.2

	10. Габаритные размеры, мм
	

	10.1. Длина без приставки
	4550

	10.2. Длина с приставкой
	5570

	10.3. Ширина
	1070

	10.4. Высота
	2050

	11. Масса, кг
	2500

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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