Установка изолирования проводов 04.03.12
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Установка предназначена для изолирования ленточными изолировочными материалами провода с одновременной укладкой его на металлический или деревянный барабан.
Артикул:  04.03.12
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Размеры устанавливаемого барабана, мм
	

	1.1. Диаметр
	700…800

	1.2. Ширина
	280…350

	2. Максимальные размеры провода, мм
	

	2.1. Ширина
	16

	2.2. Толщина
	5

	3. Ширина изоляционной ленты, мм
	15…20

	4. Количество обмоточных головок, шт
	2

	5. Количество бобин изолировочного материала,
устанавливаемых на одну обмоточную головку, шт
	2

	6. Частота вращения обмоточной головки, об/мин
	150…430

	7. Линейная скорость провода, м/мин
	2.1…5.7

	8. Привод обмоточной головки, тип
	ременный

	9. Привод тягового барабана, тип
	электромеханический

	10. Привод приемного барабана, тип
	зубчатая передача

	11.  Раскладчик, тип привода
	ходовой винт

	12. Установленная мощность, кВт
	1,85

	12. Габаритные размеры, мм
	

	12.1. Длина
	4850

	12.2. Ширина
	1180

	12.3. Высота
	1360

	13. Масса,кг
	1050

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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