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Пресс предназначен для опрессовки пазовых частей катушек (жестких секций) крупных электрических машин.
Артикул 04.03.13




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Наименование параметров
	04.03.13/М01
	04.03.13/М02

	1. Напряжение питания (50Гц), В
	380
	380

	2. Номинальная потребляемая мощность, кВт
	2,2
	2,2

	3. Усилие прессования струбцины, кгс
	
	

	3.1. В горизонтальной плоскости
	2900
	2900

	3.2. В вертикальной плоскости
	1500
	1500

	4. Центральный угол катушки, град.
	100…1400
	100…1400

	5. Длина пазовой части катушки, мм
	200…1200
	200…1500

	6. Количество струбцин,
фиксирующих пресспланку, шт
	3
	4

	7. Количество устанавливаемых
пресспланок, шт
	2
	2

	8. Привод зажимов пресспланок
	гидравлический
	гидравлический

	9. Максимальное давление в гидросистеме, кг/см2
	150
	150

	10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1300х1510х1380/550
	1700х1510х1380/650

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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