Станок намоточный 04.03.30
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Станок предназначен для намотки катушек трансформаторов из проводников круглого и прямоугольного сечения на картонные цилиндры.
Артикул: 04.03.30


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Скорость вращения планшайбы, об/мин
	40 max

	2. Размеры наматываемых проводников:
	

	2.1. Круглые, диаметр, мм
	1,0…5,2

	2.2. Прямоугольные, сечением, мм2
	3,0…48

	3. Диаметр планшайбы, мм
	620

	4. Напряжение питания (50Гц), В
	220

	5. Потребляемая мощность, кВт
	1,5

	6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1160х860х1340/230

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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