Станок намоточный с раскладчиком 1130
[image: ]Станок предназначен для намотки катушек трансформаторов из проводников круглого и прямоугольного сечения на картонные цилиндры.
Артикул 04.03.32.1130

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Скорость вращения планшайбы, об/мин
	10 – 100

	2. Сечение наматываемых проводников, мм2
	0,8…30

	3. Расстояние от центра шпинделя до станины, мм
	625

	4. Длина наматываемой катушки, мм
	100 – 1000

	5. Ход каретки раскладчика, мм
	1130

	6. Шаг укладки проводников, мм
	1…25

	7. Счетчик числа витков , тип
	электронный

	8. Дискретность счета витков
	1

	9. Привод планшайбы
	червячный редуктор

	10. Привод механизма раскладки
	электромеханический

	11. Напряжение питания (50Гц), В
	220

	12. Установленная мощность , кВт
	2.32

	13. Условия эксплуатации:
	

	13.1. Температура окр. среды, 0С
	+15…+30

	13.2. Относит. влажность воздуха
	до 80%

	13.3. Окружающая среда
	нормальная

	14. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	2910х2100х1450/670

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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