Стойка с тормозом для установки барабанов и натяжения проводов
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Стойка предназначена для установки барабанов и натяжения провода за счет торможения барабана при намотке обмоток.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Актикул
	04.03.40
	04.03.40.01

	1. Количество установленных барабанов, шт
	3
	6

	2. Размеры устанавливаемого барабана, мм
	
	

	2.1. Диаметр
	250…800
	250…800

	2.2. Ширина
	200…350
	200…350

	3. Габаритные размеры, мм
	
	

	3.1. Длина
	2700
	2700

	3.2. Ширина
	680
	1300

	3.3. Высота
	1050
	1050

	4. Масса,кг
	180
	350

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства



image1.jpeg




image2.jpeg




