[image: ]Приспособление для вывода ротора 04.03.47

Приспособление предназначено для вывода и ввода роторов в статор с помощью грузоподъемного механизма. Регулируемая точка подвески позволяет вывесить ротор точно по горизонтали.
Артикул 04.03.47
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Грузоподъемность, кгс
	1500

	2. Диапазон фиксируемых диаметров, мм
	80…140

	3. Габаритные размеры, мм
	

	3.1. Длина
	2150

	3.2. Длина транспортная
	1500

	3.3. Ширина
	250

	3.4. Высота
	1300

	4. Масса, кг
	150

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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