Пресс рихтовочный 04.03.49
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Пресс предназначен для рихтовки пазовых частей катушек (жестких секций) крупных электрических машин.
Артикул:  04.03.49



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Усилие прессования, кгс
	6300

	2. Центральный угол катушки, град.
	90…1400

	3. Длина пазовой части катушки, мм
	200…1200

	4. Привод зажимов пресспланок
	гидравлический

	5. Максимальное давление в гидросистеме,кг/см2
	125

	6. Ход гидроцилиндра траверсы, мм
	200

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1600х800х1200/500

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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