Станок для перемотки изолировочной ленты 04.03.57
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Станок предназначен для перемотки ленты с заводских бобин на катушки меньшего диаметра
Артикул: 04.03.57



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Диаметр бобин, мм
	до 220

	2. Диаметр наматываемых катушек, мм
	до 100

	3. Ширина изоляционной ленты, мм
	20…25

	4. Скорость вращения наматываемой катушки, об/мин
	400

	5. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	6. Потребляемая мощность, кВт
	0,25

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	450 х 310 х 430 / 38

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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