Панель окрасочная 09.01.04
[image: C:\Users\alexz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\panel_okrasochnaya 300х300.jpg]Панель окрасочная предназначена для лакировки лобовых частей обмоток, обезжиривания, грунтовки и окраски деталей и собранных электродвигателей мощностью до 100кВт. С помощью циркуляционного насоса создается водяная завеса, способствующая осаждению и удалению твердых пигментов краски.
Артикул: 09.01.04
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Размеры открытого проема, мм
	3000 х 1600

	2. Глубина рабочей зоны, мм
	240min, 640max

	3. Емкость ванны, м3
	1.0

	4. Объем используемой воды, м3
	0.87

	5. Расход рециркулируемой воды, м3/час
	25

	6. Насос, тип
	1К

	7. Рекомендуемое количество удаляемого воздуха, м3/час
	8000

	8. Напряжение питания, В
	380 (50Гц)

	9. Потребляемая мощность, кВт
	5,5

	10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	

	10.1. Панель окрасочная
	3350х1550х2450/800

	10.2. Шкаф управления
	330х250х400/10

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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