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Автоматизированный стенд предназначен для испытания асинхронных электродвигателей переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В с короткозамкнутыми и фазными роторами, мощностью до 100кВт после капитального ремонта.
Схема стенда предусматривает проведение приемо-сдаточных испытаний электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором в объеме требований ГОСТ 183-74.
Установленное на стенде оборудование позволяет производить следующие виды испытаний:
- измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между фазами обмоток;
- испытание изоляции обмоток относительно корпуса на электрическую прочность;
- измерение сопротивления обмоток постоянному току в практически холодном состоянии;
- опыт холостого хода;
Последовательность проведения испытаний строго определена. Оператор имеет возможность исключать из списка отдельные испытания.
Результаты испытаний автоматически заносятся в протокол и сохраняются в электронной базе данных с возможностью вывода на печать.
Артикул: 02.01.07А.01
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	1. Номинальное напряжение питания 50Гц, В
	380 (400А)

	2. Количество испытательных мест
	1

	3. Количество испытываемых двигателей в смену (8 часов), шт
	10

	4. Номинальное напряжение испытываемых двигателей (50Гц), кВ
	0,4

	5. Диапазон номинальных мощностей испытываемых двигателей, кВт
	До 100

	6. Номинальные обороты испытываемых двигателей, об/мин
	750-3000

	7. Режим работы стенда
	ПВ 60%

	8. Сила тока нагрузки, А
	400

	9. Выходное испытательное напряжение (постоянное), В
	500,1000

	10. Выходное испытательное В/В напражение (50Гц),В
	1800

	11. Габаритные размеры шкаф контрольно-силовой (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1250х550х2000/350

	12. Габаритные размеры пульт управления (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	700х650х810/50

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства 
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