Станок для вырезки сегментов из электрокартона 03.05.01
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Станок предназначен для вырезки сегментов и полос из электрокартона при изготовлении деталей изоляции силовых трансформаторов.
Артикул:  03.05.01



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Толщина электрокартона, мм
	до 4

	2. Наружный радиус вырезаемого сегмента, мм
	

	2.1. Минимальный
	190

	2.2. Максимальный
	885

	3. Ширина вырезаемого сегмента, мм
	до 240 мм

	4. Напряжение питания, В
	380 (50Гц)

	5. Номинальная потребляемая мощность, кВт
	0,25

	6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1500х500х1300/175

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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