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Печь универсальная предназначена для обжига изоляции обмоток электродвигателей без доступа воздуха с целью ее разрушения и сушки их после пропитки. Обжиг производится в контейнере без доступа воздуха, что обеспечивает разложение изоляции без горения (пиролиз). Контейнер герметизируется песчаным затвором, что исключает проникновение образующихся при разложении изоляции газов в помещение.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Артикул
	04.02.26
	04.02.26.01

	1. Максимальная температура печи, 0С
	450
	450

	2. Напряжение сети, В
	380
	380

	3. Установленная мощность, кВт
	22,2
	57,2

	4. Электронагреватель, тип
	спираль (нихром)
	спираль (нихром)

	4.1. Мощность электронагревателей, кВт
	20
	55

	4.2. Количество спиралей, шт
	3
	3

	5. Внутренние размеры контейнера (ДхШхВ), мм
	1290 х 900 х 940
	2200 х 1200 х 1300

	6. Полезный объем печи, м3
	1,1
	3,43

	7. Механизм подъема крышки печи
	
	

	7.1 Привод
	гидравлический
	гидравлический

	8. Габаритные размеры печи (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг
	2200 х 1700 х 1600 / 1695
	2868 х 2050 х 2100 / 3250

	9. Габаритные размеры гидростанции (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг
	650 х 450 х 650 / 125
	650 х 450 х 650 / 125

	10. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг
	580 х 340 х 1070 / 30
	580 х 340 х 1070 / 30

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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