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Станок предназначен для намотки круговых заготовок высоковольтных секций электрических машин с одновременной изолировкой проводников изоляционным материалом..
Артикул 04.03.03
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	1. Внутренний диаметр заготовки, мм
	420…..1080

	2. Линейная скорость провода при заготовке диаметром 1000 мм, м/мин
	1,6…5,6

	3. Сечение плоского провода, мм
	1 х 3,5…..4 х 7,4

	4. Частота вращения обмоточной головки, об/мин
	85…300

	5. Частота вращения планшайбы, об/мин
	0,5…1,8

	6. Привод обмоточной головки, тип
	ременный

	7. Привод планшайбы, тип
	электромеханический

	8. Напряжение питания (50Гц), В
	220

	9. Установленная мощность, кВт
	0.74

	10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1860х950х1540/420

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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