[image: ]Станок растяжной 04.03.31

Станок предназначен для растяжки (предварительной формовки) жестких статорных катушек двухслойной корзиночной обмотки электрических машин из заготовки «лодочка».
Артикул: 04.03.31


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Размеры секции, растягиваемой на станке
	

	1.1. Длина пазовых частей, мм
	185 … 1215

	1.2. Высота сечения пазовой части, мм (h)
	8 … 40

	1.3. Толщина сечения пазовой части, мм (в)
	4 … 16

	1.4. Максимальный центральный угол,
образуемый пазовыми частями (α), градусы
	140

	1.4. Диаметр расточки статора, мм
	

	1.4.1. Минимальный
	340

	1.4.2. Максимальный
	840

	2. Привод рабочих органов, тип
	Гидравлический

	3. Рабочее давление, кг/см2
	125

	4. Напряжение питания (50 Гц), В
	380

	5. Номинальная потребляемая мощность, кВт
	2,2

	6. Габаритные размеры станка в исходном положении (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	2700 х 1050 х 2000 / 900

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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