Кантователь статоров подвесной 03.02.03
[image: C:\Users\alexz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Кантователь статоров подвесной 300х300.jpg]Кантователь статоров предназначен для поворота статоров электродвигателей с высотой центров 100...200мм в процессе укладки обмотки. Регулируемая точка подвески позволяет горизонтально вывешивать статоры широкого диапазона длин и масс.
Артикул: 03.02.03
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Грузоподъемность, кгс
	500

	2. Габаритные размеры, мм
	 

	2.1. Длина
	1020

	2.1.1. Длина транспортная
	820

	2.2. Ширина
	350

	2.3. Высота
	670

	3. Масса, кг
	58

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства



image1.jpeg




