Станок для вырезки колец из электрокартона 03.05.02
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Станок предназначен для вырезки колец из электрокартона при изготовлении деталей изоляции силовых трансформаторов.
Артикул:  03.05.02



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Толщина электрокартона, мм
	до 4

	2. Диаметр вырезаемых колец, мм
	от 300…1770

	3. Ширина вырезаемого кольца, мм
	до 240

	4. Напряжение питания, В
	380 (50Гц)

	5. Номинальная потребляемая мощность, кВт
	0,25

	6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1500х500х1300/170

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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