Станок для нанесения лака на электрокартон 03.05.15
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Станок предназначен для нанесения лака на детали из электрокартона при изготовлении изоляции трансформаторов.
Артикул 03.05.15


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
	1. Максимальные размеры деталей (ДхШхВ), мм
	465 х ⩽ 3 х 1500

	2. Диаметры вальцев, мм
	110

	3. Расход воздуха вытяжной вентиляции, м3/час
	700

	3.1. Рекомендуемый вентилятор
	ВР80-75-2,5

	4. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	5. Потребляемая мощность, кВт
	0,12

	6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	2300х1200х1850/435

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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