Стойка для роторов 04.01.10
[image: C:\Users\alexz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Стойка для роторов 300х300.jpg]
Стойка предназначена для ремонта якорей, роторов электромашин.
Артикул:   04.01.10


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
	1. Расстояние между опорными роликами, мм
	150…1500

	2. Диаметры валов роторов, мм
	40…150

	3. Высота установки центра вала от пола, мм
	840…900

	4. Масса устанавливаемого ротора, кг
	30…900

	5. Габаритные размеры изделия (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1730 х 820 х 1000 / 150

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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