[image: ]Установка обжиговая 04.02.23
Печь предназначена для обжига изоляции обмоток при ремонте статоров электродвигателей. Обжиг производится в камере без доступа воздуха, что обеспечивает разложение изоляции без горения (пиролиз). Обжиг осуществляется в автоматическом режиме.
Артикул:  04.02.23

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Максимальная температура в камере, 0C
	420

	2. Напряжение в сети, В
	380

	3. Электронагреватель
	

	3.1. Мощность электронагревателей, кВт
	60

	3.2. Тип электронагревателя
	спираль (нихром)

	3.3. Количество спиралей электронагревателя, шт
	3

	4. Средства транспортировки изделий
	тележка грузовая

	4.1. Грузоподъемность, кг
	5000

	4.2. Габариты платформы, мм
	

	4.2.1. Длина
	2800

	4.2.2. Ширина
	1100

	5. Привод тележки
	электромеханический

	5.1.Ход тележки, мм
	2600

	6. Установленная мощность, кВт
	62

	7. Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), мм
	2900 х 1200 х 1350

	8. Температура эксплуатации шкафа управления, 0С
	+12…+40

	9. Габаритные размеры печи, мм
	

	9.1. Длина (без приставных направляющих и привода)
	7150(4450)

	9.2. Ширина
	2050

	9.3. Высота
	2100

	9.4. Масса печи, кг
	3360

	10. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	580х340х1070/30

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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