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Мойка барботажная предназначена для обезжиривания и промывки деталей, помещенных в корзину, в подогреваемом моющем растворе с помощью барботажа сжатым воздухом.
Артикул 04.02.50




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Установленная мощность, кВт
	20

	2. Напряжение питания станка (50Гц), В
	380

	3. Максимальный объем камеры мойки, л
	1100

	4. Рабочая температура раствора, 0С
	80

	5. Моющее средство (тип)
	лобомид 203

	6. Время разогрева раствора, час
	3

	7. Масса загружаемых изделий в корзину, кг
	200 (не более)

	8. Количество загружаемых корзин
в камеру для мойки, шт
	1

	9. Внутренние габариты загружаемой корзины (ДхШхВ), мм
	1100 х 400 х 350

	10. Избыточное давление сжатого воздуха, кгс/см2
	3

	11.Расход сжатого воздуха, м3/ч
	60

	12. Нагревательный элемент
	

	12.1. Тип
	ТЭН

	12.4. Количество, шт
	6

	13. Насос для перекачки жидкости, шт
	1

	14. Габаритные размеры мойки (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1700х1350х1570/680

	15. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	250х330х430/2

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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