Кантователь статоров 
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Кантователь 04.03.15 предназначен для механизированного поворота статоров электродвигателей с высотой центров 225…280мм при укладке обмоток (7…9 габарит).
Кантователь 04.03.15.01 предназначен для механизированного поворота статоров электродвигателей с высотой центров 225…280мм при укладке обмоток. Для работы со статорами без лап используется оснастка.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
 
	Артикул
	04.03.15
	04.03.15.01

	1. Частота вращения поворотного кольца, об/мин
	1.75
	1.75

	2. Диаметры фиксируемых статоров в оснастке, мм
	—
	450-520

	3. Привод поворотного кольца:
	цепная передача
	цепная передача

	4. Напряжение питания (50Гц), В
	380
	380

	5. Установленная мощность, кВт
	0.37
	0.37

	6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	1250х1010х1750/250
	1250х1010х1750/330

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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