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Бак предназначен для пропитки статоров и якорей электродвигателей в электроизоляционных лаках.
Артикул: 04.03.26

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
	1. Внутренний размер контейнера, мм
	1050 х 710 х 550

	2. Внутренний размер бака, мм
	1150 х 890 х 1000

	3. Уровень лака в баке, мм
	600

	4. Габаритные размеры бака (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	1300х1290х1280/290

	5. Расход воздуха вытяжной вентиляции, м3 /час
	700

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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