Камера окрасочная 09.01.03
[image: ]
Камера предназначена для окраски изделий массой до 1000 кг методом распыления. Камера снабжена гидрофильтром.
Артикул: 09.01.03



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
	1. Размеры открытого проема (ВхШхГ), мм
	1250х1340х1150

	2. Максимальная масса окрашиваемой детали, кг
	1000

	3. Емкость ванны, м3
	1,6

	4. Скорость воздуха в рабочем проеме, м/сек
	1

	5. Расход рециркулируемой воды, м3 /час
	25

	6. Расход свежей воды, м3 /час
	0,008

	7. Количество отсасываемого воздуха м3 /час
	6000

	8. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	9. Потребляемая мощность, кВт
	5,5

	10. Габаритные размеры камеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	2150х2200х2650/800

	11. Габаритные размеры шкафа (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	330х250х400/10

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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