Установка для пайки медной шины 03.04.08
[image: ]Установка предназначена для пайки медной шины твердыми припоями в процессе ремонта электрических машин.
Артикул:  03.04.08





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Питание установки, В
	220 (50 Гц)

	2. Мощность, кВА
	10

	3. Потребляемый ток, А
	50

	4. Вторичное напряжение, В
	8

	5. Ток нагрузки, А
	1300

	6. ПВ %
	10

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	600 х 600 х 1100 / 190

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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