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Станок намоточный 04.02.15 – предназначен для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 100 кВт.
Артикул: 04.02.15




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	1. Скорость вращения планшайбы, об/мин
	0÷545

	2. Размеры наматываемых проводников, диаметр, мм
	0,15÷2

	3. Средняя длина витка, мм
	225÷1400

	4. Привод планшайбы
	частотно-регулируемый асинхронный электродвигатель

	5. Тормозная система планшайбы
	электромагнитная муфта

	6. Механизм регулировки расстояния между формообразующими планшайбы
	винтовой привод

	7. Функция плавного регулирования скорости вращения планшайбы с сохранением постоянного момента на валу
	да

	8. Функция автоматического снижения скорости вращения планшайбы по достижении заданного количества витков
	да

	9. Функция автоматической остановки планшайбы по достижении заданного количества витков
	да

	10. Функция реверсивного режима
	да

	11. Сенсорный терминал управления
	да

	12. Напряжение питания (50Гц), В
	220

	13. Потребляемая мощность, кВт
	1,5

	14. Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм
	1380х850х1370

	15. Габаритные транспортные размеры (ДхШхВ), мм
	1000х710х1370

	16. Масса станка, кг
	210

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	1. Сменные шаблоны:
	

	1.1. Радиус 30 мм, шт
	1

	1.2. Радиус 38 мм, шт
	1

	1.3. Радиус 55 мм, шт
	1

	1.4. Радиус 71 мм, шт
	1

	2. Ключ специальный, шт.
	1


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЗИП (за отдельную плату)
	1. Стойка с тормозом для установки катушек 04.03.48, шт
	1

	2. Клиновый ремень, шт
	1
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