Устройство натяжное 04.01.05
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Устройство натяжное предназначено для натяжения проволоки при наложении бандажа на якорь или фазный ротор электрической машины.
Артикул: 04.01.05





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Макс. усилие натяжения проволоки, кгс
	220

	2. Макс. диаметр проволоки, мм
	2

	3. Напряжение питания (50Гц), В
	220

	4. Установленная мощность, кВт
	4,5-40

	5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1250х700х1280/180

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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