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Установка предназначена для мойки мелких деталей в подогреваемом моющем растворе с помощью вращающегося барабана.
Артикул: 04.02.22


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Объем моющего раствора, л
	150…200

	2. Рабочая температура раствора, 0С
	80…90

	3. Время разогрева раствора, час
	2…2,5

	4. Моющее средство (типа)
	лобомид 203

	5. Масса загружаемых изделий, кг
	60 (не более)

	6. Нагревательный элемент
	

	6.1. Тип
	ТЭН

	6.2. Мощность, кВт
	3,0

	6.3. Количество
	3

	7. Привод моющего барабана
	зубчатая передача

	8. Частота вращения моющего барабана, об/мин
	10

	9. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	10. Установленная мощность, кВт
	9,37

	11. Габаритные размеры (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	1050x750x1025/200

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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