Дожигатель летучих фракций продуктов обжига 04.02.25

[image: ]Дожигатель летучих фракций продуктов обжига предназначен для дожига летучих фракций продуктов обжига (пиролиза).

Артикул:  04.02.25


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Максимальная температура в камере
дожигателя,0C
	800

	2. Напряжение в сети, В
	380

	3. Электронагреватель
	

	3.1. Мощность электронагревателей, кВт
	9

	3.2. Тип электронагревателя
	спираль (нихром)

	3.3. Количество спиралей электронагревателя, шт
	1

	4. Система контроля:
	Измеритель-регулятор, термопара

	5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	650х530х1200/200

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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