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Стол для подготовки железа предназначен для подготовки железа статоров электрических машин к последующей укладке обмоток.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Высота до рабочей поверхности стола, мм
	830

	2. Количество рабочих мест, шт
	1

	3. Количество поворотных столов, шт
	1

	4. Диаметр поворотного стола, мм
	620

	5. Высота до рабочей поверхности поворотного стола, мм
	820

	6. Количество выдвижных ящиков, шт
	3

	7. Количество полок, шт
	2

	8. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1720х800х920/350

	8.1. Транспортная высота (со строповочным ухом), мм
	940

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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