Установка обжиговая 04.02.23М
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Установка обжиговая 04.02.23М предназначена только для обжига элементов электрических машин (статоров и роторов), с целью дальнейшего извлечения из них обмоток, при осуществлении капитального ремонта.

Запрещается использовать для обжига каких-либо других изделий (оснастки; кабеля; обмоток трансформаторов; обмоток, уже извлеченных из магнитопроводов).
Артикул:  04.02.23М
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Максимальная температура в камере, 0C
	420

	2. Напряжение в сети, В
	380

	3. Электронагреватель
	

	3.1. Мощность электронагревателей, кВт
	26

	3.2. Тип электронагревателя
	спираль (нихром)

	3.3. Количество спиралей электронагревателя, шт
	3

	4. Средства транспортировки изделий
	тележка грузовая

	4.1. Грузоподъемность, кг
	2000

	4.2. Габариты платформы, мм
	

	4.2.1. Длина
	1450

	4.2.2. Ширина
	1100

	5. Привод тележки
	электромеханический

	5.1.Ход тележки, мм
	1200

	6. Установленная мощность, кВт
	27

	7. Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), мм
	1450 х 1200 х 1050

	8. Температура эксплуатации шкафа управления, 0С
	+12…+40

	9. Габаритные размеры печи, мм
	

	9.1. Длина (без приставных направляющих и привода)
	4200(2950)

	9.2. Ширина
	2000

	9.3. Высота
	1700

	9.4. Масса печи, кг
	2150

	10. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	580х340х1070/30

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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